|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZnakRZS | Република Србија  Републички завод за статистику |  |
| ИССН 0353-9555 |
| **САОПШТЕЊЕ** | | **ЗС10** |
| број 093 - год. LXVIII, 07.05.2018. | |
| **Статистика животне средине** | | СРБ093 ЗС10 070518 |

**Заштита од штетног дејства вода, 2017.**

Укупна површина брањена од поплава износила је 1 588 054 ha, што у односу на 2016. годину представља повећање од 14,6%. Коришћена пољопривредна површина чини 75,7% од укупне брањене површине. Дужина изграђених насипа за одбрану од површинских вода износи 3 546 km. У укупно брањеној површини највећи удео има слив Дунава (70%), а затим Саве (18,4%) и Мораве (14,6%).

Површинским водама поплављено је 25 272 ha површине, од чега 77,2% чини коришћено пољопривредно земљиште. У сливу Мораве поплављено је 19 159 ha, што представља 98,2% од укупно коришћених пољопривредних површина.

Подземним водама поплављено је 2 662 ha површине, а од тога 90,5% чини коришћено пољопривредно земљиште. Коришћена пољопривредна површина поплављена је највише у сливу Дунава и износила је 2 030 ha.

Системом за одводњавање покривено је 4,9% више површине него у 2016. години. Слив Дунава са 1 672 хиљаде хектара има највећу површину обухваћену системом за одводњавање, а потом следе слив Саве, са 337 хиљада хектара, и Мораве, са 89 хиљада хектара. Дужина канала за одводњавање је за 2,0% већа у односу на претходну годину.

У 2017. години, површина земљишта захваћена ерозијом износила је 3 853 km2, што је у односу на претходну годину више за 7,4%. Од тога је смирено 435 km2.

**Граф. Структура коришћених пољопривредних површина брањених од поплава, 2017.**

**1. Поплаве и заштита од штетног дејства вода, 2016–2017.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2016 | 2017 |
| **Површина и објекти брањени од поплава** | | |
| Укупна површина брањена од поплава, ha | 1 385 542 | 1 588 054 |
| Коришћена пољопривредна површина, ha | 1 077 760 | 1 202 558 |
| Број насеља | 648 | 705 |
| Број индустријских објеката | 728 | 829 |
| Железничке пруге, km | 673 | 648 |
| Путеви, km | 2 337 | 2 929 |
| Дужина насипа, km | 4 104 | 3 546 |
| **Одводњавање** | | |
| Укупна површина обухваћена системом за одводњавање, ha | 2 358 317 | 2 473 833 |
| Коришћена пољопривредна површина обухваћена системом за одводњавање, ha | 1 786 994 | 1 879 081 |
| Канали за одводњавање, km | 7 998 | 8 157 |
| Број црпних станица | 246 | 243 |
| **Површина и објекти поплављени површинским водама** | | |
| Укупна поплављена површина, ha | 25 927 | 25 272 |
| Коришћена пољопривредна површина, ha | 18 850 | 19 511 |
| Број насеља | 209 | 111 |
| Број индустријских објеката | 37 | 16 |
| Железничке пруге, km | 31 | 30 |
| Путеви, km | 580 | 422 |
| **Површина и објекти поплављени подземним водама** | | |
| Укупна поплављена површина, ha | 337 | 2 662 |
| Коришћена пољопривредна површина, ha | 310 | 2 410 |
| Број насеља | 36 | 36 |
| Број индустријских објеката | 27 | 2 |
| Железничке пруге, km | 12 | - |
| Путеви, km | 13 | 4 |
| **Ерозија земљишта** | | |
| Еродирано земљиште, km2 | 3 588 | 3 853 |
| Смирено земљиште, km2 | 412 | 435 |

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно)

Методолошка објашњења о заштити од штетног дејства вода налазе се на веб-страни Републичког завода за статистику: <http://www.stat.gov.rs/sr-latn/istrazivanja/methodology-and-documents/?a=25&s=0>

Серије података о заштити од штетног дејства вода доступне су у саставу публикација Завода: <http://www.stat.gov.rs/sr-latn/oblasti/zivotna-sredina/>

|  |
| --- |
|  |

Контакт: [gordana.isailovic@stat.gov.rs](mailto:gordana.isailovic@stat.gov.rs), телефон: 011 3290-242

Издаје и штампа: Републички завод за статистику, 11 050 Београд, Милана Ракића 5   
Телефон: 011 2412-922 (централа) • Телефакс: 011 2411-260 • www.stat.gov.rs  
Одговара: др Миладин Ковачевић, директор   
Тираж: 20 ● Периодика излажења: годишња