|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZnakRZS | Република Србија  Републички завод за статистику |  |
| ИССН 0353-9555 |
| **САОПШТЕЊЕ** | | **ЗС10** |
| број 112 - год. LXX, 07.05.2020. | |
| **Одсек за статистику и рачуне животне средине** | | СРБ112 ЗС10 070520 |

**Заштита од штетног дејства вода, 2019.**

Укупна површина брањена од поплава износила је 1 495 218 ha, што је у односу на 2018. годину више за 3,7%. Коришћена пољопривредна површина чини 84,5% од укупне брањене површине. Дужина изграђених насипа за одбрану од површинских вода износи 3 419 km. У укупно брањеној површини највећи удео има слив Дунава (76,3%), а затим Саве (19,6%) и Мораве (4,1%).

Површинским водама поплављено је 26 010 ha површине, од чега 73,8% чини коришћено пољопривредно земљиште. У сливу Мораве поплављено је 17 724 ha пољопривредне површине, што представља 92,3% од укупно коришћених пољопривредних површина.

Подземним водама поплављено је 251 ha површине, а од тога 92,0% чини коришћено пољопривредно земљиште. Коришћена пољопривредна површина поплављена је у сливу Мораве.

Системом за одводњавање покривено је 0,01% више површине него у 2018. години. Слив Дунава са 1 973 хиљ. ha има највећу површину обухваћену системом за одводњавање, а потом следе слив Саве, са 427 хиљ. ha, и Мораве, са 119 хиљ. ha. Дужина канала за одводњавање је за 1,0% већа у односу на претходну годину.

У 2019. години, површина земљишта којa је захваћена ерозијом износила је 6 090 km2, што је у односу на претходну годину више за 58,8%. Од тога је смирено 1 165 km2.

**Граф. 1. Структура коришћених пољопривредних површина брањених од поплава, 2019.**

****

**1. Поплаве и заштита од штетног дејства вода, 2018–2019.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2018 | 2019 |
| **Површина и објекти брањени од поплава** |  |  |
| Укупна површина брањена од поплава, ha | 1 442 379 | 1 495 218 |
| Коришћена пољопривредна површина, ha | 955 684 | 1 264 106 |
| Број насеља | 670 | 669 |
| Број индустријских објеката | 658 | 861 |
| Железничке пруге, km | 609 | 616 |
| Путеви, km | 2 637 | 3 013 |
| Дужина насипа, km | 3 411 | 3 419 |
| **Одводњавање** |  |  |
| Укупна површина обухваћена системом за одводњавање, ha | 2 518 163 | 2 518 411 |
| Коришћена пољопривредна површина обухваћена системом за одводњавање, ha | 1 933 419 | 1 889 622 |
| Канали за одводњавање, km | 6 716 | 6 782 |
| Број црпних станица | 248 | 236 |
| **Површина и објекти поплављени површинским водама** |  |  |
| Укупна поплављена површина, ha | 25 843 | 26 010 |
| Коришћена пољопривредна површина, ha | 19 428 | 19 194 |
| Број насеља | 201 | 175 |
| Број индустријских објеката | 41 | 109 |
| Железничке пруге, km | 31 | 31 |
| Путеви, km | 787 | 1 059 |
| **Површина и објекти поплављени подземним водама** |  |  |
| Укупна поплављена површина, ha | 1 222 | 251 |
| Коришћена пољопривредна површина, ha | 1 049 | 231 |
| Број насеља | 22 | 24 |
| Број индустријских објеката | 13 | 49 |
| Железничке пруге, km | - | - |
| Путеви, km | 4 | 48 |
| **Ерозија земљишта** |  |  |
| Еродирано земљиште, km2 | 3 834 | 6 090 |
| Смирено земљиште, km2 | 1 177 | 1 165 |

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику Србију (укупно).

Методолошка објашњења о заштити од штетног дејства вода налазе се на веб-страни Републичког завода за статистику: <http://publikacije.stat.gov.rs/G2016/Pdf/G201620089.pdf>.

Серије података о заштити од штетног дејства вода доступне су у саставу публикација Завода: <http://www.stat.gov.rs/sr-Cyrl/publikacije>.

|  |
| --- |
|  |

**Контакт:** [gordana.isailovic@stat.gov.rs](mailto:gordana.isailovic@stat.gov.rs), телефон: 011 3087-001

Издаје и штампа: Републички завод за статистику, 11 050 Београд, Милана Ракића 5   
Телефон: 011 2412-922 (централа) • Телефакс: 011 2411-260 • www.stat.gov.rs  
Одговара: др Миладин Ковачевић, директор   
Тираж: 20 ● Периодика излажења: годишња